采用公开询价采办方式，项目划分2个标段，可兼投兼中：

-标段一：Carpenter牌棒料，详见清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 无磁钻铤棒材-15-15HS MAX | 190.5mm（OD）×10210mm（L） | 1 | 根 | 研究院 |
| 2 | 无磁钻铤棒材-15-15HS MAX | 215.9mm（OD）×9652mm（L） | 1 | 根 | 研究院 |
| 3 | 无磁钻铤棒材-15-15HS MAX | 190.5mm（OD）× 9450mm（L） | 4 | 根 | 研究院 |
| 4 | 无磁钻铤棒材-15-15HS MAX | 215.9mm（OD）×9450mm（L） | 4 | 根 | 研究院 |
| 5 | 无磁钻铤棒材-15-15HS MAX | 139.7mm（OD）×9450mm（L） | 4 | 根 | 研究院 |
| 6 | 无磁棒材-SCF-19 | 190.5mm（OD）×9450mm（L） | 1 | 根 | 研究院 |
| 7 | 无磁棒材-SCF-19 | 139.7mm（OD）×9450mm（L） | 1 | 根 | 研究院 |
| 8 | 无磁钻铤棒材-15-15HS MAX | 5.5"(φ139.7)×9450 | 15 | 根 | 制造中心 |
| 9 | 无磁钻铤棒材-15-15HS MAX | 7.5"(φ190.5)×9450 | 19 | 根 | 制造中心 |
| 10 | 无磁钻铤棒材-15-15HS MAX | 8.5"(φ215.9)×9450 | 34 | 根 | 制造中心 |
| 11 | 无磁钻铤棒材-15-15HS MAX | 8.75"(φ222.25)（9400mm+8400mm) | 1 | 根 | 制造中心 |
| 12 | 无磁钻铤棒材-15-15HS MAX | 9"(φ228.6)×5500 | 5 | 根 | 制造中心 |
| 13 | 无磁钻铤棒材-15-15HS MAX | 9.25"(φ234.9)×9450 | 1 | 根 | 制造中心 |